DriSteem | Elektrodendampfbefeuchter XTP-E
Die Alfred Kaut GmbH & Co. aus Wuppertal stellt die überarbeiteten Elektrodendampfbefeuchter der bewährten XTP-E-Serie von DriSteem vor. Die Geräte überzeugen durch ein modernes Design, innovative Funktionen und höchste Zuverlässigkeit. Die integrierte automatische Hygienespülung sorgt für eine optimale Trinkwasserqualität, die wetterfesten Ausführungen für zuverlässigen Betrieb auch unter extremen Witterungsbedingungen.
Neues Design und hygienisch einwandfreies Speisewasser
In Anlehnung an die Heizstabbefeuchter RTS-RX erhalten nun auch die Elektrodendampfbefeuchter der Serie XTP-E ein modernes Gehäusedesign, das die visuelle Identität der Marke DriSteem weiter stärkt. Für effektiven Betrieb stehen Dampfleistungen von 2,3 bis 128 kg/h, im modularen Geräteverbund bis zu 512 kg/h zur Verfügung. Die integrierte und automatisierte Spülfunktion bietet den Betreibern Sicherheit in Bezug auf die Einhaltung strenger Hygienestandards. Nach Aktivierung dieser Funktion wird/werden die Dampfzylinder entleert und die Trinkwasserzuleitung/en in regelmäßigen Abständen automatisch gespült. Dieses intelligente Spülmanagement hilft, Stagnationen zu vermeiden oder sie zuverlässig zu beseitigen und der Entstehung von Keimen und Bakterien vorzubeugen.
Witterungsbeständige Außengehäuse
Bei Bedarf können die XTP-E-Befeuchter ab sofort mit einem witterungsbeständigen NEMA 3R-zertifizierten Außengehäuse geliefert werden. Die robusten Gehäuse sind sowohl belüftet als auch beheizt, um eine optimale Betriebsumgebung für die Luftbefeuchter sicherzustellen. Sie sind darauf ausgelegt, den zuverlässigen Einsatz der Geräte bei extremen Umgebungstemperaturen von +50 °C bis -40 °C zu ermöglichen. Durch die schützende Gehäusehülle bleiben die empfindlichen Komponenten der Luftbefeuchter vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Kälte, Hitze und anderen Wetterbedingungen optimal geschützt. Dies minimiert Ausfallzeiten und reduziert den Wartungsaufwand, da die Gehäuse eine betriebsfähige Umgebungstemperatur sicherstellen.
Komfortable und vielfältige Steuerungsmöglichkeiten
Für gute Regeleigenschaften und große Flexibilität sorgen die XTP-E Dampfbefeuchter mit dem standardmäßig eingebauten PID-Feuchteregler, der in der VAPOR-LOGIC®Steuerung integriert ist und allen Regelanforderungen von Elektrodendampfbefeuchtern gerecht wird. Es stehen serienmäßig Anschlüsse für Regelsignale (mA oder VDC) für die bauseitige Regelung zur Verfügung und auch der direkte Anschluss von zwei Feuchtetransmittern (4…20 mA) ist möglich. Mittels Ethernet-Schnittstelle können die Befeuchter in ein Netzwerk eingebunden werden, um alle relevanten Daten auslesen oder auf die Anlagenverhältnisse optimieren zu können. Zur Abfrage und Optimierung der Daten kann direkt ein Laptop angeschlossen werden. BACnet- und Modbus-Schnittstellen ermöglichen die Anbindung an Gebäudeautomationssysteme. Die Geräte verfügen zusätzlich über einen USB-Anschluss für Firmware-Updates, Erweiterungen und Datensicherung mittels USB-Stick. Die ausgelesenen Betriebsdaten können auf einem PC gespeichert und ausgewertet werden. Mit Hilfe einer Echtzeituhr ist es möglich, Störmeldungen mit einem Zeitstempel zu versehen.
Anwendungsmöglichkeiten
Elektrodendampfbefeuchter der Serie XTP-E kommen in RLT-Anlagen in Verbindung mit Dampfverteilerrohren oder Dampfverteilsystemen für ultra-kurze Befeuchtungsstrecken zum Einsatz. In Kombination mit Dampfgebläsen können sie für eine Raumbefeuchtung eingesetzt werden. Die Einsatzmöglichkeiten dabei sind vielfältig, wie zum Beispiel in Krankenhäusern, Produktionsbetrieben, Bürogebäuden, Laboratorien, Lebensmittellägern etc. 
Wuppertal, Februar 2025
Bildunterschrift
Elektrodendampfbefeuchter XTP-E von DriSteem
Elektrodendampfbefeuchter XTP-E von DriSteem | Einzelgerät von 2-56 kg/h
Elektrodendampfbefeuchter XTP-E von DriSteem | Doppelgerät von 68-128 kg/h
Elektrodendampfbefeuchter XTP-E von DriSteem mit wetterfestem Außengehäuse
Bildquelle
DriSteem Corporation

Kontakt
Sebastian Vittinghoff
Abteilungsleitung Befeuchtung
02 02 / 26 82 135 | E-Mail: sebastian.vittinghoff@kaut.de
Alfred Kaut GmbH & Co. | Windhukstr. 88 |42277 Wuppertal | www.kaut.de
Über Kaut 
Gegründet im Jahr 1892 als Elektrizitätsgesellschaft blickt die Alfred Kaut GmbH & Co. auf eine lange Firmengeschichte zurück. Sie zählt zu den in Deutschland führenden Lösungsanbietern für die Gebäudeklimatisierung auf Basis von Klimageräten und Wärmepumpen der Marke Panasonic, Präzisionsklimageräten und Klimaschränken von Tecnair LV, Kaltwassersystemen und Wärmepumpen der Marken Galletti und Enerblue sowie Lösungen zur Luftbefeuchtung und Luftentfeuchtung. Dabei hat Kaut bewiesen, wie erfolgreich sich ein Familienunternehmen am Markt behaupten kann, wenn es den Wünschen der Kunden, den Marktanforderungen und dem aktuellen Stand der Technik mit viel Kreativität, langjähriger Erfahrung und hohem Qualitätsanspruch folgt. Im Stammhaus in Wuppertal sowie in bundesweit aktuell neun Niederlassungen schreibt das Familienunternehmen weiter an seiner Erfolgsgeschichte.